1. **Требования к ведомостям объемов работ.**
	1. Все объемы, заявленные в сводной ведомости объемов работ (СВОР) должны быть подтверждены проектными решениями.
	2. На основании п.13 г(1) Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 (ред. от 31.12.2019) предоставить ведомость объемов работ учтенных в сметных нормативов.
	3. Для возможности поверки объемов, заявленных в СВОР, для всех объёмов должны быть ссылки на чертежи и спецификации, указать расчет объемов работ, отсутствующих в спецификациях (земляные работы, кирпичная кладка, площадь гидроизоляции и т.д.).
	4. В ведомости объема работ должны быть **единичные показатели**: м**2**, шт, т, м**3**….
	5. Ведомости объемов работ должны быть пронумерованы, подписаны ГИПом и проектировщиком
	6. Дальность перевозки грунта, строительного мусора должны быть обоснованы данными раздела ПОС

**Ведомость объемов работ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |